**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_није потребно\_\_\_\_\_\_\_\_(ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас,**

Ова мера се реализује на основу Извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације – УГИ, од МРС која се налази на фасади објекта до фасадног гасног кондензационог котла, а радови се изводе према Идејном пројекту уградње унутрашње гасне инсталације – УГИ.

**5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_(ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**6) уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_\_\_ (ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_ (ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације;

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује на основу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ није потребно \_\_\_\_\_\_\_(ЈЛС уписује акт којим одобрава извођење радова, уколико је потребан), није потребна израда техничке документације.